**WC-Reservepapierhalter für Papierrolle**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert

Verdeckte Befestigungen

Artikelnummer: **4070P**

Ausschreibungstext

Toilettenpapierhalter für Wandmontage.

WC-Reservepapierhalter für Rolle.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert.

Rohr Ø 25, Stärke 1,2 mm.

Verdeckte Befestigungen.

30 Jahre Garantie