**Duschelement SECURITHERM**

Mit Thermostat, selbstschließend

Anschluss oben, Brausekopf fest, Aluminum

Artikelnummer: **792300**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duschelement mit Thermostat:

Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.

Anschluss von oben mit geraden Vorabsperrungen G 1/2B.

Thermostat-Mischbatterie für Brause SECURITHERM.

Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.

Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Besonders leichte Betätigung.

Fester Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.

Laufzeit ~30 Sekunden.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Verdeckte Befestigungen.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Selbstschluss-Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.