**Duschkombination SPORTING**

Selbstschließend

Aufputzmontage, Brausekopf TONIC JET, Ventil

Artikelnummer: **714000**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duschkombination für Aufputzmontage:

Selbstschluss-Ventil SPORTING G 1/2B für Anschluss von oben mit vorgemischtem Wasser.

Für Aufputzmontage.

Brauserohr Ø 16 und Schelle für verstärkte Wandbefestigung.

Besonders leichte Betätigung.

Laufzeit ~30 Sekunden.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Brausekopf verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.

Betätigungsknopf mit Ansaug-System.

Befestigung durch Edelstahlschrauben, im Lieferumfang enthalten.

Körper aus Messing massiv verchromt.

Mit integriertem Schutzfilter und Rückflussverhinderer.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.