**WC-Druckspüler TEMPOCHASSE**

Selbstschließend

Unterputzmontage

Artikelnummer: **760220**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Druckspüler für WC, Unterputzmontage:

Abdeckplatte Edelstahl satiniert 320 x 220 mm.

Spülzeit ~7 Sekunden.

Rohrunterbrecher.

Gerade Vorabsperrung mit Durchfluss-/Spülmengeneinstellung aus Rohmessing.

Körper aus Messing massiv und Bedienelement verchromt.

Stoßfester Mechanismus.

Anschluss von oben G 1.

Spülrohrverbinder Ø 32/55.

Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek bei 1 bar Fließdruck.

Geeignet für Regenwasser.

30 Jahre Garantie.

Dieses Modell ist nicht mit einem wasserdichten Unterputzkasten ausgestattet. Die Abdichtung der Unterputzaussparung gegen jedes Eindringen von Wasser sowie das Abfließen des durch Kondensation oder Undichtigkeiten entstandenen Wassers ist vom Installateur zu gewährleisten (siehe Montageanleitung).