**WC-Druckspüler TEMPOCHASSE**

Selbstschließend

Aufputzmontage

Artikelnummer: **760000**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Druckspüler für WC, Aufputzmontage:

Für Aufputzmontage.

Spülzeit ~7 Sekunden.

Rohrunterbrecher.

Körper und Bedienelement aus Messing massiv verchromt.

Stoßfester Mechanismus.

Mit Druckknopf.

Anschluss von oben G 1 1/4B.

Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek bei 1 bar Fließdruck.

Geeignet für Regenwasser.

30 Jahre Garantie.