**Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage - 60 l/min**

Schwenkauslauf oben L. 200 H. 220

Ermöglicht Montage unmittelbar an der Wand

Artikelnummer: **5641T2**

Ausschreibungstext

Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage G 1/2B, Mittenabstand 150 mm.

Schwenkbares Auslaufrohr Ø 22 H. 220 L .200 mit sternförmigem Strahlregler.

Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und verstärktem Mechanismus.

Ergonomische, stoßfeste Kugelgriffe.

Durchflussmenge 60 l/min bei 3 bar nach 1/4-Umdrehung.

Volle Wasserleistung 90 l/min bei 3 bar.

Auslauf innen glatt.

Gegossener Armaturenkörper sowie Auslauf aus Messing verchromt.

Verstärkte Befestigung.

Modell ermöglicht Montage unmittelbar an der Wand.

30 Jahre Garantie.