**Automatischer Schlauchaufroller aus Edelstahl Werkstoff 1.4301**

Mit Schlauch L.15 m und Reinigungspistole

Artikelnummer: **5675T2**

Ausschreibungstext

Automatischer Schlauchaufroller mit Schlauch L.15 m mit Schlauchführung.

Maximale Betriebstemperatur: 50°C.

Durchfluss 23 l/min bei 3 bar.

Maximaler Betriebsdruck 20 bar, 12 bar mit Reinigungspistole.

Schlauchaufroller mit Halterung und Trommel Ø 390 mm aus Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Zu ergänzen mit Eckventil mit integriertem Rohrunterbrecher, zur Unterbindung von Rücksaugenvon Nichttrinkwasser in die Trinkwasser-Installation.

Schlauchaufroller mit 30 Jahren Garantie.