**Edelstahlausläufe BIOCLIP**

Auslauf L.77 ∅ 28 für Armatur mit Wechselauslauf

2 Stück

Artikelnummer: **20003**

Ausschreibungstext

Wechselausläufe BIOCLIP aus Edelstahl L. 77 Ø 28 für einfache Reinigung und Entkalkung des Innenlebens oder Autoklavierung.

Mit Hygiene-Strahlregler, Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL möglich.

Ausläufe innen glatt zur Begrenzung des Bakterienwachstums.

Zweifache Ausfertigung ermöglicht eine Nutzung ohne Unterbrechung, während der erste Auslauf gereinigt/entkalkt wird.

Verwendbar mit allen Armaturen mit Wechselauslauf BIOCLIP.

Verpackungseinheit 2 Stück.