**Duschelement TEMPOMATIC**

Elektronisch

Anschluss oben, Brausekopf fest, Aluminum

Artikelnummer: **452300**

Ausschreibungstext

Elektronisches Duschelement:

Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.

Anschluss von oben mit gerader Vorabsperrung G 1/2B.

Elektronikarmatur TEMPOMATIC für Versorgung mit vorgemischtem Wasser.

Betrieb durch 6V-Lithium-Batterie Typ CR-P2.

Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, Auslösung bei Annäherung der Hand 4 cm vor den Sensor.

Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden.

Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.

Verdeckte Befestigungen.

Mit Schutzfilter.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.