**WC-Spülauslösung für Stützklappgriff**

Für Griffe Ø 25 bis 34 und Ø 42

Für Griffe und Stützklappgriffe

Artikelnummer: **510140**

Ausschreibungstext

Funk-Spülauslösung für WC.

Spülauslösung drahtlos über Funk (Sendefrequenz 868.4 MHz).

Ermöglicht Spülauslösung ohne Veränderung der Sitzposition.

Kompatibel mit Funk-Spülsystemen von Geberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega etc.

Für Griff Ø 25 bis Ø 34.

Kompatibel mit Haltegriffen Be-Line® mit ergonomischer, flacher Vorderseite Ø 35.

Mit Adapter für Stützklappgriff Ø 42.

30 Jahre Garantie.