**Urinalrinne wandhängend**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert - B. 1.200 mm

Artikelnummer: **130100**

Ausschreibungstext

Urinalrinne wandhängend, B. 1.200 x H. 575 x T. 275 mm.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,2 mm.

Spülwasseranschluss von oben G 1/2.

Mit 1 Spülrohr aus Edelstahl (waagerecht angeordnetes Siebrohr) für Spülung über gesamte Breite.

Wasserersparnis: optimale Spülung mit 0,1 l/Sek. pro Platz, entspricht 0,3 l pro Nutzung.

Ablauf rechts. Mit Ablaufventil 1 1/2".

Mit Befestigungsmaterial.

Möglichkeit, eine oder mehrere Schamwände aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301 zu verwenden (Art. 100900). Diese sind an der gewünschten Stelle direkt in der Urinalrinne zu befestigen.

Montagehinweis: Wenn Sie 2 Urinale nebeneinander montieren wollen, empfehlen wir Ihnen jeweils ein Urinal mit Ablauf links und ein Urinal mit Ablauf rechts zu bestellen.

Gewicht: 17,5 kg.

30 Jahre Garantie.