**Handwaschbecken PMR XS TC für Hinterwandmontage**

Edelstahl 1.4301 satiniert - Für bewegungseingeschränkte Nutzer

Ohne Hahnloch

Artikelnummer: **160250**

Ausschreibungstext

Handwaschbecken wandhängend für Hinterwandmontage über begehbaren Versorgungsraum.

Becken-Innendurchmesser: 310 mm.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,2 mm.

Kanten abgerundet.

Vandalenschutz: Handwaschbecken unten geschlossen, Ablauf verdeckt.

Zuschneidbare Gewindestange 200 mm (andere Längen auf Anfrage).

Ablauf verdeckt waagerecht Ø 32.

Eingeprägter, flacher Siebablauf, ohne Schraube: reinigungsfreundlich und vandalengeschützt.

Ohne Überlauf.

Mit Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 4,5 kg.

30 Jahre Garantie.

[Alte Artikelnummer: 3416250000]