**Waschtisch DUO S TC L**

Edelstahl 1.4301 satiniert - Für Hinterwandmontage, Ablauf verdeckt

Ohne Hahnloch

Artikelnummer: **160370**

Ausschreibungstext

Waschtisch wandhängend für Hinterwandmontage über begehbaren Versorgungsraum.

Mit seitlicher Ablagefläche.

Becken links.

Becken-Innendurchmesser: 310 mm.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Materialstärke: 1,2 mm. Oberfläche satiniert.

Kanten abgerundet.

Vandalenschutz: Waschtisch unten geschlossen, Ablauf verdeckt.

Ablauf verdeckt waagerecht Ø 1“.

Eingeprägter flacher Siebablauf, ohne Schraube: reinigungsfreundlich und vandalengeschützt.

Ohne Überlauf.

Mit Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 8,5 kg.

30 Jahre Garantie.

[Alte Artikelnummer: 0216370000]