**OP-Waschrinne mit hoher Rückwand**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert - 3 Waschplätze

Ohne Armaturenbohrung

Artikelnummer: **183000**

Ausschreibungstext

OP-Waschrinne für Wandmontage mit Rückwand 360 mm.

Geeignet für Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: 1,2 mm.

B. 2.100 mm, 3 Waschplätze. Ohne Armaturenbohrung.

Glatte Oberfläche und gerundete Innenkanten für einfache Reinigung.

Ablauf seitlich rechts. Ohne Überlauf. Mit Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14296.

Gewicht: 34,9 kg.

30 Jahre Garantie.