**Urinal DELTA wandhängend**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 doppeltes Materialfinish - Anschluss hinten

Artikelnummer: **134772**

Ausschreibungstext

Einzelurinal wandhängend spülrandlos.

Montierbar auf allen handelsüblichen Installationssystemen.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Doppeltes Materialfinish: Innenflächen des Beckens hochglanzpoliert und Außenflächen des Beckens satiniert.

Materialstärke: 1,2 mm.

Spülwasseranschluss von hinten (verdeckt).

Abgang verdeckt. Siphon verdeckt.

Schnelle und einfache Montage: Befestigung von vorn auf Edelstahl-Wandmontageschiene.

Mit Siphon 1 1/2" (DN 40). Mit Befestigungsmaterial und TORX-Sicherheitsschrauben.

CE-Kennzeichnung. Spülverhalten mit Spülmenge 2 l gemäß EN 13407.

Gewicht: 7,5 kg.

30 Jahre Garantie.