**Edelstahlspiegel rechteckig, H. 1000 mm**

Badspiegel bruchfest

Edelstahl Werkstoff 1.4301 spiegelpoliert

Artikelnummer: **3459**

Ausschreibungstext

Rechteckiger Wandspiegel aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301 spiegelpoliert.

Für gemischt genutzte Sanitärräume, Höhe ermöglicht Nutzung im Stehen, Sitzen oder aus dem Rollstuhl.

Mit verdeckter, massiver PVC-Platte aufgefüttert, Stärke 10 mm.

5 Befestigungspunkte. Verdeckte Befestigungen.

Anzubringen auf einer ebenen Oberfläche.

Bruchfester Spiegel.

Maße: 10 x 595 x 980 mm.

30 Jahre Garantie.