**Duschelement SECURITHERM**

Zweigriff-Thermostatarmatur

Anschl. verd., Brausekopf fest und Handbrause, Alu

Artikelnummer: **792350**

Ausschreibungstext

Duschelement SECURITHERM mit Thermostat und zwei Oberteilen:

Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.

Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B, ohne Vorabsperrungen.

Thermostat-Mischbatterie für Brause SECURITHERM.

Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.

Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Besonders leichte Betätigung.

Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarmmit automatischem Durchflussmengenregler 6 l/min bei 3 bar.

Handbrause mit Brauseschlauch abnehmbar durch Schnellkupplung mit Wasserstop, mit Wandhalter.

Selbstschluss-Armatur ~30 Sekunden für die Betätigung des Brausekopfs ROUND.

Nicht-selbstschließende Armatur 1/4-Umdrehung für die Betätigung der Handbrause.

Verdeckte Befestigungen.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.