**Wasserloses Urinal FINO WF**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert

Artikelnummer: **135010**

Ausschreibungstext

Einzelurinal wandhängend wasserlos.

Montierbar auf allen handelsüblichen Installationssystemen.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,2 mm.

Abgang waagerecht.

Schnelle und einfache Montage: Befestigung von vorn auf Edelstahl-Wandmontageschiene.

Mit Abgangsbogen 1 1/2" (DN 40).

Mit Silikonmembran als Geruchverschluss.

Mit Befestigungsmaterial.

Gewicht: 3,5 kg.

30 Jahre Garantie.