**OP-Waschrinne mit hoher Rückwand**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert - 3 Plätze - Design „Hygiene +“

Mit 1 Armaturenbohrung Ø 22 pro Waschplatz

Artikelnummer: **187100**

Ausschreibungstext

OP-Waschrinne für Wandmontage mit Rückwand 450 mm.

Geeignet für Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: 1,2 mm.

B. 2.100 mm, 3 Plätze. Mit 3 Armaturenbohrungen Ø 22.

Glatte Oberfläche und gerundete Innenkanten für einfache Reinigung.

Design „Hygiene +“: Verringerung von Bakterienablagerungen, Siphon verdeckt, reinigungsfreundlich.

Ablauf seitlich rechts. Ohne Überlauf. Mit Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14296.

Gewicht: 48,5 kg.

30 Jahre Garantie.