**Waschtisch TEK**

Edelstahl 1.4301 satiniert - Für Wandmontage, Ablauf verdeckt

Mit integriertem elektronischem Ventil

Artikelnummer: **161440**

Ausschreibungstext

Waschtisch für Wandmontage.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Materialstärke: 1,2 mm.

Kanten abgerundet.

Vandalenschutz: Waschtisch unten geschlossen, Siphon verdeckt.

Mit elektronischem Ventil: Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min, Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, programmierbare Hygienespülung, Netzbetrieb 230/12 V.

Eingeprägter, flacher Sieblauf, ohne Schraube: reinigungsfreundlich und vandalengeschützt.

Ohne Überlauf.

Mit Siphon.

Mit Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 8,3 kg.

30 Jahre Garantie.