**WC-Bürstengarnitur für Wandmontage Be-Line®**

Modell mit Fixierung durch Diebstahlsicherung

Edst. Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet matt weiß

Artikelnummer: **4048MW**

Ausschreibungstext

WC-Bürstengarnitur Be-Line® für Wandmontage.

Verstärkte Ausführung für Wandmontage mit WC-Bürste: Fixierung mit Diebstahlsicherung.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet matt weiß.

Leichte Reinigung: Kunststoffeinsatz von oben herausnehmbar.

Kunststoffeinsatz mit Reservoir: verhindert, dass Bürste in stagnierendem Wasser steht und bei weiteren Benutzungen Spritzer verursacht.

Edelstahlstärke: Körper 1 mm.

Maße: Ø 90 x 330 mm.

30 Jahre Garantie.