**Geschirrspülbrause-Garnitur für Einlochmontage mit Einhebelmischer**

Mit Auslaufventil und Auslaufrohr schwenkbar

Schlauch schwarz + Handbrause mit Antikalk-Noppen

Artikelnummer: **5825**

Ausschreibungstext

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett mit Auslaufventil.

Einhebelmischer mit Pin-Hebel für Einloch-Standmontage.

Geeignet für die intensive Nutzung in der Großküche.

Mit flexiblen Schläuchen G 3/8 und Rückflussverhinderern.

Auslaufventil mit schwenkbarem Auslaufrohr L. 200.

- Volle Wasserleistung 16 l/min nach 1/4-Umdrehung.

- Flachtelleroberteil mit verstärktem Mechanismus und ergonomischem Bediengriff.

Handbrause schwarz mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 10 l/min (Art. 433009).

Handbrause mit Antikalk-Noppen und Stoßschutz.

Panzerschlauch L. 0,95 m schwarz Lebensmittelqualität.

Steigrohr 3/4" aus Messing.

Einstellbare Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.

30 Jahre Garantie.