**Urinal-Schamwand AZA**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert - H. 600 mm

Artikelnummer: **100620**

Ausschreibungstext

Urinal-Schamwand wandhängend.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 3 mm.

Mit glatter Oberfläche und gerundeten Kanten.

Mit Befestigungsmaterial und TORX-Sicherheitsschrauben.

Gewicht: 4 kg.

30 Jahre Garantie.