**Wasserdichter Unterputzkasten für BINOPTIC**

Batteriebetrieb, Set 1/2

Unterputzmontage, wasserdicht

Artikelnummer: **370PBOX**

Ausschreibungstext

Wasserdichter Unterputzkasten für BINOPTIC 2, Set 1/2 (Rohbauset):

Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ 17345.

Wasserdichter Unterputzkasten:

- Flansch mit integrierter Dichtung.

- Wasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne.

- Flexible Installation (Ständerwand, Massivwand, Paneel).

- Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 83 mm).

- Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.

- Vorabsperrung mit Durchflussmengeneinstellung, Schutzfilter und Magnetventil integriert und von vorne zugänglich.

- Ventil BINOPTIC 2: G 1/2.

- Lieferung in 2 Teilen: Bauteile während Spülung der Rohrleitungen geschützt.

30 Jahre Garantie.

Zusammen mit Betätigungsplatten Artikelnummer 370106 oder 370116 bestellen.