**Selbstschluss-Mischbatterie für Waschtisch TEMPOMIX 3**

Besonders leichte Betätigung, Set 2/2

Einhandbedienung, UP mit Auslauf L. 110

Artikelnummer: **794200**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 3 für Waschtisch, Unterputzmontage Set 2/2 (Fertigbauset):

Abdeckplatte Metall verchromt 160 x 160 mm, vandalengeschützt.

Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff.

Warmwasserbegrenzung (einstellbar durch Installateur).

Besonders leichte Betätigung.

Laufzeit ~7 Sekunden.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Auslauf L. 110 innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

Mit wasserdichtem Unterputzkasten 794BOX3 bestellen.