**Elektronisches Waschtisch-Ventil BINOPTIC**

Batteriebetrieb, Set 2/2

Unterputzmontage, Edst. hgl., Ausl. L. 190

Artikelnummer: **370116**

Ausschreibungstext

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Unterputzmontage BINOPTIC 2, Set 2/2 (Fertigbauset):

Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ 17345.

Abdeckplatte Edelstahl hochglanzpoliert 145 x 145 mm mit integrierter Elektronik.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Hygienespülung alle 24 h (einstellbar auf 12 h oder deaktiviert) nach der letzten Nutzung.

Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

Mit wasserdichtem Unterputzkasten 370PBOX bestellen.