**Brausekopf RAINY**

Regenstrahl-Brausekopf für Unterputzmontage

Verkalkungsarm

Artikelnummer: **708000**

Ausschreibungstext

Fester Brausekopf.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Für eine höhere Durchflussleistung geeignet: Durchflussmengenregler entfernen.

Verkalkungsarme Düse mit Noppen, suizidhemmend.

Sanfter und umhüllender Regenstrahl.

Metall verchromt.

Vereinfachtes Montagesystem: Den Anschluss in der Wand installieren, dann den Brausekopf daraufklipsen.

Anschluss G 1/2B.

Brausekopf für Unterputzmontage.

30 Jahre Garantie.