**TEMPOMATIC für WC mit dualer Steuerung und Fernbetätigung**

WC-Druckspüler mit Fernbetätigung, Batteriebetrieb, UP

Abdeckplatte aus Edelstahl satiniert

Artikelnummer: **464306**

Ausschreibungstext

Druckspüler: direkter Anschluss an das Leitungsnetz:

Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.

Elektronische Betätigungsplatte aus Edelstahl satiniert 186 x 186 mm.

Selbstschluss-Betätigungsplatte aus Edelstahl satiniert mit Druckknopf verchromt 90 x 90 mm.

Verdeckte Schraubbefestigung der Betätigungsplatten.

Wasserdichter Unterputzkasten:

 - Flansch mit integrierter Dichtung.

 - Spülwasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne.

 - Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 93 mm).

 - Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.

 - Vorabsperrung mit Durchflussmengeneinstellung integriert und von vorne zugänglich.

 - Elektronik integriert und von vorne zugänglich.

 - Spülarmatur TEMPOMATIC G 3/4 geeignet für Salz-, Regen- und Grauwasser.

 - Rohrunterbrecher im Inneren des Unterputzkastens

Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

Erfassung nach 10 Sekunden Anwesenheit.

Automatische Auslösung nach Verlassen des Nutzers oder gezielt durch Druckknopf auf seitlicher Betätigungsplatte.

Antiblockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen des Bedienknopfes.

Druckknopf funktioniert unabhängig: Spülung auch bei Stromausfall möglich.

„Intelligente“ automatische Spülung: Anpassung der Spülmenge je nach Bedarf - 3 l bei kurzer Verweildauer, 6 l bei langer Verweildauer (einstellbar auf 2l/4l oder 5l/9l).

3 Programme (Spülmenge kann entsprechend WC-Modell angepasst werden).

Hygienespülung alle 24 h (einstellbar auf 12 h oder deaktiviert) nach der letzten Nutzung.

Abgang mit Steckmuffe für PVC-Rohr Ø 26/32.

Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser Ø mindestens 20 mm.

Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek. bei 1 bar Fließdruck.

Geeignet für spülrandlose WCs ohne Durchflussbegrenzer.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.