**Wasserdichter Unterputzkasten für Brause-Thermostatarmatur**

Sequentielle Mischbatterie, Set 1/2

Für Unterputzmontage, wasserdicht

Artikelnummer: **H96BOX**

Ausschreibungstext

Wasserdichter Unterputzkasten für sequentielle Brause-Thermostatarmatur, Set 1/2 (Rohbauset):

- Flansch mit integrierter Dichtung.

- Wasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne.

- Wasseranschluss von oben.

- Flexible Installation (Ständerwand, Massivwand, Paneel).

- Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 83 mm).

- Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.

- Vorabsperrungen mit Durchflussmengeneinstellung, Schutzfilter, Rückflussverhinderer und Kartusche integriert und von vorne zugänglich.

- Sequentielle Thermostat-Brausearmatur.

- Lieferung in 2 Teilen: Bauteile während Spülung der Rohrleitungen geschützt.

30 Jahre Garantie.

Mit Betätigungsplatte H9631 bestellen.