**Handwaschbecken Hygiene mit hoher Rückwand**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert

Mit 2 Armaturenbohrungen Ø 22 und Ø 30

Artikelnummer: **188300**

Ausschreibungstext

Krankenhaus-Handwaschbecken für Wandmontage mit Rückwand 450 mm.

Geeignet für Krankenhäuser, Gesundheitseinrichtungen und Arztpraxen.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: 1,2 mm.

Mit 2 übereinander liegenden Armaturenbohrungen Ø 22 und Ø 30 für Elektronikmodul.

Glatte Oberfläche und gerundete Innenkanten für einfache Reinigung.

Große Beckentiefe zur Vermeidung von Spritzern und für ein bequemes Händewaschen.

Mit Ablaufventil 1 1/4". Ohne Überlauf.

CE-Kennzeichnung, gemäß EN 14688.

Gewicht: 10,2 kg.

30 Jahre Garantie.