**Duschelement SPORTING 2 SECURITHERM AB**

Mit Thermostat, Antiblockiersicherheit, verkalkungsarm

Anschluss verdeckt, Aluminium anodisiert

Artikelnummer: **714735AB**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duschelement mit Thermostat:

Gehäuse aus anodisiertem und matt verchromtem Aluminium.

Besonders flache Bauweise und unsichtbare Befestigungen.

Besonders leichte Betätigung.

Mechanische Armaturenspülung automatisch bei jeder Betätigung.

Laufzeit ~30 Sekunden.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Fester, vandalengeschützter Brausekopf mit automatischem Durchflussmengenregler.

Schutzfilter und Rückflussverhinderer zugänglich.

Mit integrierter Vorabsperrung.

Antiblockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen des Bedienknopfes.

Anschluss G 1/2B.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

Die SECURITHERM Technologie:

Thermostat-Mischbatterie für Brause direkt im Kopf des Duschelements integriert.

Einstellung der Temperatur durch den Installateur.

Konstante Temperatur, voreingestellt auf 38 °C.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.

Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.