H9739

**Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM**

Art. H9739

Ausschreibungstext

Zweigriff-Thermostatarmatur für Brause SECURITHERM mit:

- Verbrühungsschutz: Sofortige Warmwasserabschaltung bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).

- Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche.

- Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung.

- Temperatureinstellbereich von 25°C bis 40°C mit verriegeltem Temperaturanschlag bei 38°C.

- Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung.

- Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.

- Körper aus Messing verchromt, mit CLASSIC-Bediengriffen.

- Brauseabgang G 1/2B.

- Rückflussverhinderer und Schutzfilter in den Muttern G 3/4B integriert.

- Armatur mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B speziell konzipiert für die Anforderungen im Gesundheitsbereich.

10 Jahre Garantie.