**Ultraschneller Händetrockner SPEEDJET, mit Filtern**

Mit Starkluftstrom

Grau-metall

Artikelnummer: **510621**

Ausschreibungstext

Händetrockner SPEEDJET mit beidseitigem Starkluftstrom grau-metall.

Ultraschneller elektrischer Händetrockner: Händetrocknen in 10 bis 18 Sekunden.

Abnehmbarer Wasserauffangbehälter verhindert Wasserrückstände auf Wand und Boden: vereinfachte Wartung und Reinigung.

ON/OFF-Schalter: einfache Wartung.

Antibakterieller Luftfilter und Aktivkohlefilter.

Automatischer Händetrockner durch Erfassung mit Infrarotsensor.

Intelligente Technologie: automatisches Abschalten bei Entfernen der Hände oder nach einer Laufzeit von 18 Sekunden.

LCD-Bildschirm mit angezeigter Gebrauchsanweisung und automatischem Standby-Modus.

Motortyp: bürstenlos und ohne Verschleiß.

Energieeinsparung: Leistung 850 W. Ohne Heizkörper.

220-240 V~ / 50-60 Hz.

Luftdurchsatz: 42 l/s. Luftgeschwindigkeit: 310 km/h.

Geräuschpegel: 75-80 dBA.

Maße: 250 x 292 x 650 mm.

Gewicht: 11,4 kg.

Schutzklasse I, IP22.

CE-Kennzeichnung.

3 Jahre Garantie.