**WC-Reservepapierhalter**

Hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß

Verdeckte Befestigungen

Artikelnummer: **4070N**

Ausschreibungstext

Toilettenpapierhalter für Wandmontage.

WC-Reservepapierhalter.

Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon) weiß.

Rohr Ø 32.

Verdeckte Befestigungen.

30 Jahre Garantie.