**Auslauf schwenk- und ausziehbar**

L. 200-290

Für Auslaufventil

Artikelnummer: **966230**

Ausschreibungstext

Schwenk- und ausziehbarer Auslauf L. 200 bis 290 mm.

G 3/4.

Messing verchromt.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Kann oberhalb oder unterhalb einer Wandarmatur montiert werden.